~inc:menu.inc~

## RF Data Setup 2

crystal_26m_en [48]: |  |
gpio0_3_func [49]: |  |
sdio_configure [50]: |  |
bt_configure [51]: |  |
bt_protocol [52]: |  |
dual_ant_configure [53]: |  |
gpio1_2_func [54]: |  |
share_xtal [55]: |  |
spur_freq_cfg_2 [64]: |  |
spur_freq_cfg_div_2 [65]: |  |
spur_freq_en_h_2 [66]: |  |
spur_freq_cfg_msb [68]: |  |
spur_freq_cfg_2_msb [69]: |  |
spur_freq_cfg_3_low [70]: |  |
spur_freq_cfg_3_high [71]: |  |
spur_freq_cfg_4_low [72]: |  |
spur_freq_cfg_4_high [73]: |  |
| << Prev * * Next >> |

~inc:footer.inc~