| Адрес | Тип | Имя | Описание
| Буфер обмена (пользовательский буфер)
| 0..99 | u16 | BUF | Буфер обмена Modbus TCP <-> WEB
| Системные переменные |
| 1100 | 16bit | GPIO_IN | Значения со входов: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
| 1101 | 16bit | GPIO_OUT | Выходные значения: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
| 1102 | 16bit | GPIO_OUT_SET | Установка выхода: бит равный 1 выставлет бит в GPIO_OUT
| 1103 | 16bit | GPIO_OUT_CLEAR | Сброс выхода: бит равный 1 сбрасывает бит в GPIO_OUT
| 1104 | 16bit | GPIO_ENABLE | Бит равный 1 переключает вывод в режим выхода: бит 0 = GPIO0, …, бит 15 = GPIO15
| 1105 | u16 | GPIO_NUM | Номер пина для последующих функций (от 0 до 15 включительно)
| 1106 | u16 | GPIO_FUNC | Номер функции для вывода (0..4). Используется номер пина из GPIO_NUM.
| 1107 | u16 | GPIO_PULLUP | Встроенная подтяжка к +VDD (= 0 - откл, =1 - вкл). Используется номер пина из GPIO_NUM.
| 1108 | u16 | GPIO_OD | "Открытый коллектор" (= 0 - откл, =1 - вкл) Используется номер пина из GPIO_NUM.
| 1109 | u16 | GPIO_MUX | Регистр конфигурации вывода. Используется номер пина из GPIO_NUM.
| 1110 | u16 | ADC | Значение с ADC
| 1111 | u16 | VDD | Значение VDD c ADC
| 1112 | u16 | arg_ UserFunc | Аргумент к UserFunc
| 1113 | u16 | UserFunc | Номер UserFunc ( = 1 - deep_sleep(arg_ UserFunc мс))
| 1112 | u32 | SNTP Time | Время SNTP, если = 0 - отключено или нет доступа к серверу. Фиксация при чтении первого слова.
| 1114 | u64 | Mac Time | Время Mac Time со старта модуля в мксек. Фиксация при чтении первого слова.
| Память RTC (256 ячеек/ 512 байт)
| 1300 | u16 | Start RTC RAM | Начало блока в 256 слов RTC RAM
| 1555 | u16 | End RTC RAM | Конец блока (последнее слово) RTC RAM