QUELLE: 
Heinz Richter: Elektronik in Selbstbau und Versuch, Stuttgart ,1961, pp. 142...144 

9. Schaltungen mit sonstigen elektronischen Bauelementen

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels besprechen wir einige Schaltungen mit modernen Bauelementen, wie sie in der Elektronik sehr häufig zu finden sind. Zunächst sei der sogenannte dielektriscbe Verstärker erwähnt, der mit Bauteilen aus Bariumtitanat arbeitet. Die Grundlage bildet ein Kondensator, dessen Dielektrikum aus einer bariumtitanathaltigen Masse besteht. Dadurch wird die Kapazität des Kondensators nicht nur temperatur‑, sondern auch spannungsabhängig. Wir sehen in Abb.119 drei Kurven, welche die Abhängigkeit der Kondensatorkapazität C von der angelegten Gleichspannung U darstellen. Es handelt sich dabei um einen Spezialkondensator mit besonders großer Spannungsabhängigkeit; die Kapazität geht mit zunehmender Spannung stark zurück.
Der auf dieser Erscheinung beruhende dielektrische Verstärker ist in seiner Grundschaltung in Abb.120 wiedergegeben. C ist der Spezialkondensator, der zusammen mit der Spule L einen Schwingkreis bildet. Der Schwingkreis wird über eine Koppelspule von der Spannung eines Hochfrequenzsenders erregt, deren Frequenz mit der Resonanzfrequenz des Schwingkreises annähernd übereinstimmt. Die Ausgangsspannung des Schwingkreises wird einem Demodulator zugeleitet, während der Kondensator mit der zu verstärkenden Niederfrequenzspannung gesteuert wird. In Abb.121 ist ein genaues Schaltbild wiedergegeben. Der steuerbare Kondensator ist in zwei Hälften C und C1 aufgeteilt, die mit L den Schwingkreis bilden. Die Hochfrequenz wird kapazitiv über C3 zugeführt. Der Kondensator C1 erhält über B und R eine Gleichspannung, die den “Arbeitspunkt' bestimmt. Die Niederfrequenz wird über die Drossel D der Verbindung der beiden Kondensatoren zugeleitet; sie steuert also die Kapazitäten C1 und C im Rhythmus der Niederfrequenz, so daß sich auch die Resonanzfrequenz des Kreises im gleichen Rhythmus ändert. Stellt man nun die Hochfrequenz so ein, daß sie mit dem steilsten Teil der Resonanzkurvenflanke des Schwingkreises nach Abb. 122 zusammenfällt, so schwankt die Schwingkreisspannung im Rhythmus der steuernden Niederfrequenz. Diese Spannung wird nun mit Hilfe der Diode Di demoduliert, und an R1 tritt eine Niederfrequenzspannung auf, die eine größere Amplitude als die Eingangsspannung aufweist. Der sich so ergebende Verstärkereffekt ist, wie wir sehen, auf die niederfrequente Steuerung der spannungsabhängigen Kondensatoren zurückzuführen. Die Verstärkung steigt mit der Spannungsabhängigkeit des Kondensatprs, dessen Empfindlichkeit mit der Feldstärke im Dielektrikum wächst. Man muß daher sehr kleine Abstände zwischen den Kondensatorplatten wählen. Die Kapazität liegt bei etwa 100 pF. Die verstärkte, an R1 auftretende Spannung wird über C2 einem Transformator T zugeleitet, von dessen Sekundärwicklung sie nunmehr abgenommen werden kann. Durch Nachscbalten weiterer Stufen kann man die Verstärkung der gesamten Anlage entsprechend erhöhen. Eigene Versuche sind durchführbar, wenn sich die steuerbaren Kondensatoren beschaffen lassen. Man bekommt jedoch auch mit den üblichen keramischen Kondensatoren großer Dielektrizitätskonstante (z. B. "Supracond" und , "Ultracond" der Firma Dralowid) nachweisbare Verstärkereffekte, wenn man die Schaltung geschickt aufbaut und sich ungefähr an die Dimensionierungsangaben der Abb. 121 hält. Diese auch "Parametrische Verstärker" genannten Systeme zeigen nur wenig Rauschen.       [ENDE - es folgen 4 Abbildungen]