// Microchip Language Tools Configuration File
// MPLAB-C17
// 01/23/98 KAG
// if Data > 0, must have MultipleOptions, may have DataSwitch

[Tool]
Tool=MPLAB-C17
SourceExtension=c
HeaderExtension=h
DefaultOptions=/w2;/Ms
MultipleNodes=0

[0]
Description=Processor
Switch=/p=
Data=1
MultipleOptions=0
ProcessorSwitch=Switch
Hidden=1

[1]
Description=Quiet mode
Switch=/q
Data=0

[2]
Description=Warning level
OptionList=all;warn+err;err
all=/w3
warn+err=/w2
err=/w1
Data=0

[3]
Description=Suppress message
Switch=/nw
Data=1
MultipleOptions=1

[4]
Description=Memory Model
OptionList=Small;Medium;Compact;Large
Small=/Ms
Medium=/Mm
Compact=/Mc
Large=/Ml
Data=0

[5]
Description=Assume Far Ptrs Address GPR
Switch=/Op
Data=0

[6]
Description=Enable All Optimizations
Switch=/O
Data=0

[7]
Description=Include path
Switch=/i
Data=1
MultipleOptions=0
IncludeSwitch=Switch

[8]
Description=Define
Switch=/d
Data=1
MultipleOptions=1

[9]
Description=Error filename
Switch=/fe=
Data=1
MultipleOptions=0
DefaultData=$.err

