// Microchip Language Tools Configuration File
// MPASM
// 01/22/98 KAG
// if Data > 0, must have MultipleOptions, may have DataSwitch

[Tool]
Tool=MPASM
SourceExtension=asm
HeaderExtension=inc
DefaultOptions=/e+;/l+;/x-;/c+
MultipleNodes=0

[0]
Description=Define
Switch=/d
Data=1
MultipleOptions=1

[1]
Description=Hex Format
OptionList=INHX8M;INHX8S;INHX32
INHX8M=/aINHX8M
INHX8S=/aINHX8S
INHX32=/aINHX32
Data=0
HideForObj=1

[2]
Description=Assemble to object
Switch=/o+
Data=0
Hidden=1
ObjectSwitch=Switch

[3]
Description=Error File
On=/e+
Off=/e-
Data=2
DataSwitch=/e
MultipleOptions=0

[4]
Description=List File
On=/l+
Off=/l-
Data=2
DataSwitch=/l
MultipleOptions=0

[5]
Description=Cross-reference File
On=/x+
Off=/x-
Data=2
DataSwitch=/x
MultipleOptions=0

[6]
Description=Processor
Switch=/p
Data=1
MultipleOptions=0
// Remove the next two lines to support EEPROMs.
// Declare processor in source file, it will not be passed on the 
//  command line to MPASM.
ProcessorSwitch=Switch
Hidden=1

[7]
Description=Warning level
OptionList=all;warn+err;err
all=/w0
warn+err=/w1
err=/w2
Data=0

[8]
Description=Case sensitivity
On=/c+
Off=/c-
Data=0

[9]
Description=Macro expansion
On=/m+
Off=/m-
Data=0

[10]
Description=Default radix
OptionList=HEX;DEC;OCT
HEX=/rhex
DEC=/rdec
OCT=/roct
Data=0

[11]
Description=Tab size
Switch=/t
Data=1
MultipleOptions=0
DefaultData=4

