// IAR Microchip Language Tools Configuration File
// PICmicro Assembler
// 
// $Id:$
//
// $Log:$
//

[Tool]
Tool=PICmicro Assembler
SourceExtension=s39;asm
HeaderExtension=inc
ScriptExtension=xcl
DefaultOptions=
MultipleNodes=0
UsesCommandFile=1

// must be first in list, so it's first in our list
[0]
Description=Controller Family
OptionList=Mid-Range;High-End
Mid-Range=-vm
High-End=-vh
Data=0
MultipleOptions=0

[1]
Description=Define Symbol
Switch=-D
Data=2
MultipleOptions=1

[2]
Description=Generate Debug Info
Switch=-r
Data=0

[3]
Description=Case Sensitive
OptionList=On;Off
On=-s+
Off=-s-
Data=0
MultipleOptions=0

[4]
Description=Include Search Path
Switch=-I
Data=1
MultipleOptions=1
IncludeSwitch=Switch

[5]
Description=Generate List file
Switch=-L
Data=0
HideForObj=1

[6]
Description=Processor
Switch=-D__dummy
Data=0
MultipleOptions=0
ProcessorSwitch=Switch
Hidden=1
ObjectSwitch=Switch
