// Microchip Language Tools Configuration File
// MPLINK
// 02/03/98 KAG
// if Data > 0, must have MultipleOptions, may have DataSwitch

[Tool]
Tool=MPLINK
ScriptExtension=lkr
DefaultOptions=
MultipleNodes=1
SpaceBetweenSwitchAndData=1

[0]
Description=Output filename
Switch=/o
Data=1
MultipleOptions=0
OutputNameSwitch=Switch
Hidden=1

[1]
Description=Map file
Switch=/m
Data=1
MultipleOptions=0
DefaultData=$.map

[2]
Description=Hex Format
OptionList=INHX8M;INHX8S;INHX32
INHX8M=/aINHX8M
INHX8S=/aINHX8S
INHX32=/aINHX32
Data=0

[3]
Description=Quiet mode
Switch=/q
Data=0

[4]
Description=Library directories
Switch=/l
Data=1
MultipleOptions=0
LibrarySwitch=Switch
Hidden=1

[5]
Description=Linker script directories
Switch=/k
Data=1
MultipleOptions=0
LinkerScriptSwitch=Switch
Hidden=1

[6]
Description=Lines per list page
Switch=/n
Data=1
MultipleOptions=0
DefaultData=66

[7]
Description=No List File
switch=/d
Data=0
