// Microchip Language Tools Configuration File
// MPLAB-C v1.10
// 03/24/98 JMC
// if Data > 0, must have MultipleOptions, may have DataSwitch

[Tool]
Tool=MPLAB-C v1.10
SourceExtension=c
HeaderExtension=h
DefaultOptions=/e+;/l+;/q-;/x-
MultipleNodes=0

[0]
Description=Hex Format
OptionList=INHX8M;INHX8S;INHX32
INHX8M=/aINHX8M
INHX8S=/aINHX8S
INHX32=/aINHX32
Data=0

[1]
Description=Define
Switch=/d
Data=1
MultipleOptions=1

[2]
Description=Error File
On=/e+
Off=/e-
Data=2
DataSwitch=/e
MultipleOptions=0

[3]
Description=List File
On=/l+
Off=/l-
Data=2
DataSwitch=/l
MultipleOptions=0

[4]
Description=Quiet Mode
On=/q+
Off=/q-
Data=0

[5]
Description=Cross-Reference File
On=/x+
Off=/x-
Data=2
DataSwitch=/x
MultipleOptions=0

