// Microchip Language Tools Configuration File
// MPLAB-C18
// 03/30/99 JTM
// if Data > 0, must have MultipleOptions, may have DataSwitch

[Tool]
Tool=MPLAB-C18
SourceExtension=c
HeaderExtension=h
DefaultOptions=-w2;-ms
MultipleNodes=0

[0]
Description=Processor
Switch=-p=
Data=1
MultipleOptions=0
ProcessorSwitch=Switch
Hidden=1

[1]
Description=Quiet mode
Switch=-q
Data=0

[2]
Description=Warning level
OptionList=all;warn+err;err
all=-w3
warn+err=-w2
err=-w1
Data=0

[3]
Description=Suppress message
Switch=-nw
Data=1
MultipleOptions=1

[4]
Description=Memory Model
OptionList=Small;Large
Small=-ms
Large=-ml
Data=0

[5]
Description=Enable Integer Promotion
Switch=-oi+
Data=0

[6]
Description=Enable All Optimizations
Switch=-o
Data=0

[7]
Description=Include path
Switch=-i
Data=1
MultipleOptions=0
IncludeSwitch=Switch

[8]
Description=Define
Switch=-d
Data=1
MultipleOptions=1

[9]
Description=Error filename
Switch=-fe=
Data=1
MultipleOptions=0
DefaultData=$.err

[10]
Description=Unsigned char is default
Switch=-k
Data=0
