Látogatott oldal: / KÁBEL

Menü

START SCHNEIDER ELECTRIC CANALPLAST FANTON HAGER
JACOB
KÁBEL
A-Z ig
Biztonsagtechnika
Elektronika
Hoálló
Olasz szabvány
Vezérlo és muszer
PERRY
SIB
----------------------------
EGYÉB TERMÉKEK
----------------------------
ÁRLISTÁK
----------------------------
KAPCSOLAT
INFORMÁCIÓK

WEBSHOP

LiYCY TP KÁBEL

Technikai adatok | Alkalmazási körülmények Mozgatásnál:-5°C -tól +80°C-ig Fix elhelyezésnél:-30°C -tól +80°C -ig Üzemi feszültség: = 0,14 mm2 350V >= 0,25mm2 500V
Hajlítási sugár
Mozgatás esetén:10 X D
Fix elhelyezésnél 5 X D

Kábel felépítése | Csupasz, sodrott ötös osztályú vörösréz vezető PVC (TI2) érszigetelés DIN 47100 szabvány szerinti színjelölésű erek Erek érpárokba vannak csavarva Az ereket fólia fogja össze
Ónozott rézharisnya árnyékolás
Szürke (RAL 7032)PVC (TM2) külső köpeny

Tulajdonságok | A kábel mérsékelten ellenáll vegyszereknek, olajoknak és zsíroknak. A külső köpeny lángálló, önkioltó PVC keverékből készül
Felhasználási lehetőségek | Mérő, vezérlő és adatátviteli kábelként, felhasználhatóak közepes igénybevételű flexibilis alkalmazásokhoz, száraz, nedves és vizes helységekben egyaránt. Nem alkalmazható kültéren, földbe nem fektethető. Az árnyékolás védelmet nyújt külső elektromágneses zavarokkal szemben

Rend. Cikkszám | Megnevezés | Külsö átmérő (mm) | Táj. tömeg (Kg/Km)
K13902200014 | LiYCY (TP) 2x2x0,14 mm2 | 5,9 | 38
K13903200014 | LiYCY (TP) 3x2x0,14 mm2 | 6,2 | 48
K13904200014 | LiYCY (TP) 4x2x0,14 mm2 | 7,4 | 60
K13906200014 | LiYCY (TP) 6x2x0,14 mm2 | 8,2 | 86
K13908200014 | LiYCY (TP) 8x2x0,14 mm2 | 9,4 | 104
K13910200014 | LiYCY (TP) 10x2x0,14 mm2 | 9,9 | 116
K13912200014 | LiYCY (TP) 12x2x0,14 mm2 | 10,4 | 137
K13916200014 | LiYCY (TP) 16x2x0,14 mm2 | 10,7 | 154
K13920200014 | LiYCY (TP) 20x2x0,14 mm2 | 11,5 | 184
K13925200014 | LiYCY (TP) 25x2x0,14 mm2 | 12,7 | 238
K13902200025 | LiYCY (TP) 2x2x0,25 mm2 | 7,2 | 54
K13903200025 | LiYCY (TP) 3x2x0,25 mm2 | 7,3 | 66
K13904200025 | LiYCY (TP) 4x2x0,25 mm2 | 8,1 | 81
K13906200025 | LiYCY (TP) 6x2x0,25 mm2 | 9,1 | 115
K13908200025 | LiYCY (TP) 8x2x0,25 mm2 | 10,5 | 130
K13910200025 | LiYCY (TP) 10x2x0,25 mm2 | 11,2 | 155
K13912200025 | LiYCY (TP) 12x2x0,25 mm2 | 12,1 | 190
K13916200025 | LiYCY (TP) 16x2x0,25 mm2 | 12,8 | 238
K13925200025 | LiYCY (TP) 25x2x0,25 mm2 | 16,3 | 344
K1390220005 | LiYCY (TP) 2x2x0,5 mm2 | 8,8 | 93
K1390320005 | LiYCY (TP) 3x2x0,5 mm2 | 9 | 129
K1390420005 | LiYCY (TP) 4x2x0,5 mm2 | 10,3 | 140
K1390620005 | LiYCY (TP) 6x2x0,5 mm2 | 11,4 | 187
K1390820005 | LiYCY (TP) 8x2x0,5 mm2 | 13,3 | 259
K1391220005 | LiYCY (TP) 12x2x0,5 mm2 | 16 | 342
K13902200075 | LiYCY (TP) 2x2x0,75 mm2 | 9,5 | 106
K13903200075 | LiYCY (TP) 3x2x0,75 mm2 | 10,1 | 138
K13904200075 | LiYCY (TP) 4x2x0,75 mm2 | 11,5 | 170
K13906200075 | LiYCY (TP) 6x2x0,75 mm2 | 13,4 | 241
K13908200075 | LiYCY (TP) 8x2x0,75 mm2 | 14,9 | 305
K13912200075 | LiYCY (TP) 12x2x0,75 mm2 | 18,3 | 441
K139022001 | LiYCY (TP) 2x2x1 mm2 | 10,5 | 142
K139032001 | LiYCY (TP) 3x2x1 mm2 | 10,6 | 173
K139042001 | LiYCY (TP) 4x2x1 mm2 | 11,5 | 212
K139052001 | LiYCY (TP) 5x2x1 mm2 | 12 | 266

A kész termék tulajdonságai (gyártótól és gyártási) technológiáktól függően a katalogusban megadott adatoktól ,előzetes értesítés nélkül is eltérőek lehetnek

IL DIVERSO Kft. H-2330 Dunaharaszti, Némedi út 100. tel: +36-70-431-94-44 e-mail: info@ildiverso.hu