Magyarázat a videókhoz:

Csak szórakoztam…kipróbáltam szervokörben a tárcsamotorokat.
Hasonló eredményt kaptam a SanyoDenki vasnélküli forgórészű mocikkal is.
Az eredeti Videoton mocinak megforgott a tengelyén a tárcsa,( kicsit túlterheltem), ezért elővettem az átalakítottat. (ennek az agyában van egy sugárszög)

5mm-es orsót direkthajtásban feltételezve.
(A motor eredetileg sem tud 2000 1/percnél többet)

Minden progi G0-ban futtatva

1. videó:
400 step/mm
10000 mm/min
8000 mm/s2
jobbra-balra forog 8 fordulatot, közte egy kis szünet

2. videó:
Mint az előző csak azonnali irányváltással  (sajnos itt összemérhető a kamera képváltásával a sebesség és ezért nem látszik hogy egy helyen áll meg )

3. videó:
Itt a gyorsítás visszavéve 5000 mm/s2-re
Scorpion.tap  

4. videó:
Tibor45 csillagja  Exact Stop módban, gyorsulás szintén 5000 mm/s2-ben (közben csörgött a telefon  )